|  |  |
| --- | --- |
| **Specifikacija** |  |
| **Vidutinio našumo, kompaktiškas stacionarus kompiuteris. Poreikis – 3 vnt** |  |
|     Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php ne mažiau nei 2300 |   |   |
|     Procesoriaus architektūra ne mažesnė nei 64 bitai |   |   |
|     Operatyvinės atminties talpa ne mažiau nei 4 GB DDR3 |   |   |
|     Maksimali operatyvinės atminties talpa ne mažiau nei 16 GB |   |   |
|     Kietojo disko talpa ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm) |   |   |
|     Kietojo disko sąsaja ne lėtesnė nei SATA 3.0 |   |   |
|     Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI) signalo jungtimi |   |   |
|     Vaizdo plokštės atminties talpa ne mažiau nei 256 MB |   |   |
|     Garso plokštė garso atkūrimui |   |   |
|     Tinklo plokštė vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas dupleksinis režimas, PXE. Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF, arba lygiavertės technologijos) palaikymas |   |   |
|     Išorinių USB 2.0/3.0 jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 4 |   |   |
|     Išorinių USB 2.0/3.0 jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje ne mažiau nei 2 |   |   |
|     Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje |   |   |
|     Kompiuteris atitinka Energy Star® arba kito lygiaverčio ženklo energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus |   |   |
|     Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus |   |   |
|     Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį |   |   |
|     Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). |   |   |
|     Kompiuteris paženklintas CE ženklu |   |   |
|     Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete |   |   |

|  |
| --- |
| **Specifikacijos priedai** |
| **Monitoriai** |
| Kompiuteriui tinkantis 19,5”-22,5” įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica |
| **Kiti priedai** |
| Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, sulietuvinta) |
| Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku |
| Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW DL įrenginys (skaitantis ir įrašantis)  |